兰州职业技术学院2017年“北仑杯”机电类

学生技能竞赛

“电气装置”赛项技术文件

一、竞赛概述
本次竞赛以《维修电工国家职业标准》高级工的要求为基础，以电气原理图的设计、低压电器元件的选择及安装、电气控制线路的连接及通电、PLC控制为主要内容，突出学生实操技能，强调学生的机电专业能力。

时间：2017年6月22日
地点：学院6-103机床电气实训室、6-203自动控制控制实验室、4-108 PLC技术实训室。
二、竞赛命题原则

依据省级以上相关大赛技术要求，注重基本技能和技术规范，体现现代技术，结合工作实际，考核职业综合能力，并对技能人才的培养起到示范指导作用。

三、竞赛内容及范围
本竞赛项目仅考核实践操作方面的能力，不进行理论知识的测试。竞赛内容要求应包括最新国家职业标准《维修电工国家职业标准》高级工的要求。采用单人竞赛形式，参赛选手在规定的时间内独立完成相应的工作任务。

（一）理论知识

竞赛中所需的理论知识不单独进行测试，在实操过程中进行考核。

参赛者应具有完成实践操作中所需掌握的理论知识，如低压电器、定时器、可编程控制器的使用方法及编程，图纸、草图以及示意图的识读方法等。
（二）实际技能操作要求
1．电气控制原理图的设计；
2．低压电器元件的选择及安装；
3．电气线路的连接及通电；
4．常用电工仪器仪表的使用；
5．PLC外部线路的连接、梯形图的绘制、指令程序的编制及输入等。
6．维修电工基本知识。

7. 熟悉用于商业、家用以及工业用途的不同线路系统。 

8. 能按照工艺要求直接将线缆安装在物体表面。

9. 会在物体表面安全地安装电气开关。

10. 参照说明书（安装图等）组装电气开关板。

11. 根据电路图纸安装电气装置并完成布线。

12. 熟练掌握不同类型的电气照明系统在商业、 家居和工业中的使用情况。

13. 熟练掌握不同类型的控制装置和插座在商业、 家居和工业中的使用情况。 

14. 能阅读. 理解并修订规划，如设备布置图、施工图、安装图、电路图等各种图纸及书面说明。 

15. 按专业标准设计、安装、测试并调试各种电气装置。

16. 能对总线型智能器件等装置进行参数设置。

17. 为确保人身与电气安全，启动设备前需进行测试。 
18. 全面检查所有安装电气设备的功能，确保系统按说明正确运行。

19. 熟练查找并排除电气装置的故障并鉴定故障类型，准确检测电气装置并鉴定存在问题，能正确使用、测试、 校对测量设备。
20. 能正确选择并使用合适的工具。

21. 为保证人身、设备安全，参赛选手在竞赛过程中须按职业操作规
范完成技能操作。
（三）实际操作技能竞赛内容

为全面考查参赛选手的职业综合素质和技术技能水平，实际技能操作竞赛包括两个模块（项目），在项目实施过程中同步考核相关测试仪表和工具的使用。
电气装置竞赛成绩由电气控制、PLC控制两个模块成绩组成，其中电气控制占60%，PLC控制占40%，每个参赛选手必须参加电气控制、PLC控制两项内容的比赛，并在规定时间内按要求完成比赛内容。参赛选手的成绩评定由竞赛技术工作委员会的裁判组负责。
裁判员配备：电气控制、PLC控制两项内容的竞赛每个赛场配备2-3名评判人员。
（四）竞赛时间
    竞赛时间：电气控制竞赛时间为180分钟；PLC控制竞赛时间为180分钟。
（五）实际操作技能参考资料

1．《简明电气设备工程安装手册》，2006年第1版，中国环境科学出版社；

2．《低压电气装置的设计安装与校验》，2007年第1版，中国电力出版社。

3．《电气设备安装工(国家职业资格培训教材)》，2007年第1版，机械工业出版社。

4．《GB50254—50257电气装置安装工程施工及验收规范》，2006年第1版，中国建筑工业出版社。

四、竞赛场地与设施

（一）竞赛场地

1.竞赛工位：每个工位占地15～18m2，标明工位号，并配备竞赛操作工具1套。

2.赛场每工位提供独立控制并带有漏电保护装置的380V三相五线、220V单相三线的交流电源（三相、单相电源分别控制），供电系统有必要的安全保护措施。

3.除竞赛设备外，应有一定数量的备用设备。

4.光线充足，照明良好；场地整洁，无外界干扰。
（二）竞赛设备

本项目技能操作竞赛设备采用维修电工技能实训考核装置、PLC控制实训柜。
竞赛考场准备：竞赛使用的场地、设备、工具、材料、常用电工工具、万用表、竞赛考场准备的元件清单上所列的所有元件、导线、试电笔、导线（BV1.5mm2四色塑铜线）、安装螺钉、安装板、PLC控制实验台、编程计算机及绘图纸等。
竞赛考场准备清单见表1。
表1 竞赛考场准备的元件清单

	序号
	元件名称
	型号与规格
	数量
	备注

	1
	三相交流异步电动机
	Y系列
	10
	500W

	2
	三相交流异步电动机
	Y系列
	10
	180W

	3
	交流接触器
	CJ10-20
	40
	380V

	4
	时间继电器
	JS7-A
	10
	380V

	5
	热继电器
	JR0-40
	20
	380V

	6
	螺旋式熔断器
	RL1-60
	60
	60A

	7
	螺旋式熔断器
	RL1-15
	40
	15A

	8
	符合按扭
	LA10
	20
	双联、三联个10个

	9
	接线端子
	JX2-1020
	20
	

	10
	自动开关
	DZ3P
	20
	三极10A

	11
	PLC
	S7200或FX2N
	10
	

	12
	直流继电器
	
	40
	直流24V


五、选手须知
1．参赛选手必须持本人身份证并携（佩）戴竞赛办公室签发的参赛证参加竞赛。

2．参赛选手必须按竞赛时间，提前20分钟检录进入赛场。选手进入赛场后应按指定座位号、机位号参加竞赛。迟到30分钟者不得参加竞赛。

3．参赛选手应严格遵守赛场纪律，除携带参赛必备的用具（如钢笔、尺、橡皮、铅笔）外，不准带入任何技术资料和工具书。所有通讯工具、摄像工具一律不得带入竞赛现场。 

4．选手在参赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经监考人员或裁判人员同意后作特殊处理。 

5．参赛选手在参赛过程中，如遇问题需举手向裁判人员提问；选手之间互相询问按作弊处理。 

6．在竞赛规定时间结束时应立即停止答题或操作，不得以任何理由拖延竞赛时间。

7.竞赛过程中，参赛选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全。

8.因突发情况导致选手中断竞赛，经确认后由裁判长视具体情况做出裁决。
9.参赛选手若提前结束竞赛，应向裁判员举手示意，竞赛终止时间由裁判员记录，参赛队结束竞赛后不得再进行任何操作。

10.参赛选手需按照竞赛任务书要求完成竞赛，并清理现场。
11.赛前必须认真学习本次竞赛的各项规则、守则和制度。
六、成绩评定办法
（一）参赛选手的成绩评定

参赛选手的成绩评定由竞赛裁判组负责。 

（二）决赛成绩评定方法

决赛成绩由电气控制、PLC控制竞赛两部分成绩组成。

电气控制竞赛部分，满分为100分，占决赛总成绩的60%；竞赛成绩由评分裁判员根据评分标准统一评分与计分。

PLC控制竞赛部分，满分为100分，占决赛总成绩的40%；竞赛成绩由评分裁判员根据评分标准统一评分与计分。

操作技能竞赛中出现安全操作事故视情况扣1-10分，出现严重安全操作事故不得分。

（三）参赛选手的最终名次确定

本次选拔赛竞赛名次依据以下排名规则顺序排列：

1）依据电气控制、PLC控制两项成绩之和排名，即总成。

2）成绩较高者，名次在前。

3）总成绩相同，电气控制成绩高者名次在前。 

4）总成绩相同，电气控制成绩也相同者 ,实操技能比赛所用时间较短者，名次在前。

七、申诉与仲裁

（一）申诉 

1．参赛选手对不符合选拔赛规定的设备、工具和备件，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。 

2．选手申诉均须通过本代表队领队、指导老师，在竞赛结束24小时内用书面形式向竞赛仲裁工作组提出。   

（二）仲裁 

1．为保证选拔赛顺利进行，保证选拔赛结果公平公正，竞赛办公室下设仲裁工作组。仲裁工作组负责受理选拔赛中出现的所有申诉并进行仲裁。

2. 仲裁工作组要认真负责地受理选手申诉，并将处理意见尽快通知领队或当事人。

3．仲裁工作组的裁决为最终裁决，参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止参赛，否则按弃权处理。 
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